#
Hajózási Szabályzat

## 9. melléklet - Gyúlékony anyagok

Gyúlékony anyagok, amelyek szállításakor a hajó a 3.14 és 3.21, illetőleg a 3.32 és 3.37 cikk cikk által előírt jelzéseket köteles viselni, a következők:

> 1. Folyékony tüzelőanyag - a szénhidrogén és az olyan folyékony tüzelőanyag, amelynek gyulladáspontja 760 mm higanyoszlop nyomásnál 100 °C vagy annál alacsonyabb.

> (Nem tekinthető gyúlékony anyagnak:

> > a) folyékony tüzelőanyag vízzel alkotott keveréke,

> > b) a legfeljebb 200 liter mennyiségű és darabáruként szállított folyékony tüzelőanyag,

> > c) a hajó fő- és segédgépeinek tüzelő-(üzem)anyaga, ha azt az erre a célra szolgáló különleges tartályban tárolják.)

> 2. Szénkéneg, kénéter, kollódium, és vörösen füstölgő salétromsav, ha azt a következőket meghaladó mennyiségben szállítják:

> > - szénkénegnél - 2 kg,

> > - kénéter, kollódium, és vörösen füstölgő salétromsav - 10 kg.

Forrás: Hajózási Felügyelet

Hajózási Szabályzat - Tippek vízitúrázóknak - Umann Kornél