> Rézcsövek alkalmazástechnikai kézikönyve

> [Tervezés 3.5.]

> 3.6. Préslevegő-hálózat méretezése
> Mint eddig mindegyik ellátó-hálózat méretezését a szállítandó közegmennyiség és az elhasználható nyomás meghatározásával kellet kezdeni, ez itt is így van.
> 3.6.1. A szállítandó levegő mennyisége
> A levegő mennyiségének meghatározásához csak a technológus tud támpontot adni, mert Ő tudja, hogy hova mennyi levegőre van szükség.
> 3.6.2. A veszteségekre elhasználható nyomás
> A méretezésnél a légvezeték veszteségeit gazdaságossági okokból 0,1 bar-nál nagyobbra nem célszerű engedni. A vízellátás méretezésénél megismertek alapján határozhatjuk meg a fajlagos súrlódási veszteséget, s ennek alapján már méretezhető a hálózat.
> 3.6.3. Légtartály méretezése
> A légtartályt (puffer) a hidrofor-berendezéshez hasonlóan méretezni kell. A tartály nélkül a kompresszor állandóan ki-be kapcsolna és leégne a motor.
> [m3],

> ahol:

> - VT: tartály térfogat, m3,

> - psz: kompresszor szívóoldali nyomása (abszolút), bar,

> - Δp: megengedett nyomásingadozás (javasolt 1-2), bar,

> - z kapcsolási szám óránként (javasolt 12), 1,

> - QL: átlagos légfogyasztás (normál állapotú levegőre vonatkoztatva), m3/h,

> - ED%: kompresszor működési időtartama %-ban (javasolt 50%), 1,

> - s: biztonsági tényező (javasolt értéke 1,2), 1.

> A kompresszor légszállítása a következő legyen:
> [m3/h],

> ahol:

> - QK: a kompresszor légszállítása m3/h

> - QL, ED%, s: mint előbb.

> 3.6.4. Préslevegő-hálózat méretezése nomogramok segítségével
> A préslevegő-hálózatot a levegőben lévő víztartalomtól mentesíteni kell. A 3.41. ábra alapján eldönthető, hogy mikor és milyen sűrűséggel kell beépíteni vízleválasztókat.

> 3.41. ábra
> Vízgőz nomogram

> 3.42. ábra
> Préslevegő-hálózat általános méretezési nomogramja
> A légellátó hálózat bármilyen nyomású méretezéséhez szolgál a 3.42. ábra. Az általánosan elterjedt hálózat méretezését (0,1 bar nyomásveszteség és 6 bar túlnyomás a rendszerben) a 3.43. ábra mutatja.

> 3.43. ábra
> Préslevegő-hálózat speciális méretezési nomogramja (0,1 bar nyomásveszteség 6 bar túlnyomású hálózat)
> A léghálózat alaki veszteségének meghatározásához nyújt segítséget a 3.44. ábra.

> 3.44. ábra
> Préslevegő-hálózat alaki veszteségének meghatározása
> A préslevegő hálózat egyszerűsített méretezését a 3.45. ábra segítségével lehet elvégezni.

> 3.45. ábra
> Préslevegő-hálózat egyszerűsített méretezési nomogramja