> Rézcsövek alkalmazástechnikai kézikönyve

> [Tervezés 3.3.]

> 3.4. Gázellátás tervezése
> A gázellátás tervezésénél is először a térfogatáramokat és az elhasználható nyomást kell meghatározni. A veszteségre elhasználható nyomás meghatározása itt könnyebb, mert a nyomások adottak, viszont a térfogatáramok kiszámítása kicsivel nehezebb, mint az eddigiek.
> 3.4.1. Térfogatáram meghatározása
> A szállítandó gázmennyiséget úgy számítjuk ki, hogy külön-külön meghatározzuk az egyes szakaszokra a háztartási és a fűtési gázfogyasztásokat, mert ezek egymástól függetlenül igénylik a gázt, s a kiszámított mennyiségeket összeadjuk.
> [m3/h],

> ahol:

> - : az adott szakaszon szállítandó gázmennyiség, m3/h,

> - eh: a háztartási egyidejűségi tényező, 1,

> - ef: a fűtési egyidejűségi tényező, 1,

> - : egy háztartási gázkészülék névleges gázterhelése, m3/h,

> - : egy fűtőkészülék névleges gázterhelése, m3/h,

> - s: a fűtési korrekciós tényező.

> A számításhoz szükséges adatok szakkönyvekben elérhetőek. Ha ezeket részleteznénk, az meghaladná e kiadvány terjedelmét.
> 3.4.2. Az elhasználható nyomás meghatározása
> Földgáznál az utcai leágazásnál lévő minimális gáznyomás 2875 Pa (a hálózatban előforduló legnagyobb nyomás 3300 Pa). Ebből a készülék előtt legalább 2500 Pa nyomásnak kell lennie, mert az égőket ekkora nyomáson történő üzemelésre tervezték. Így látható, hogy az utcai leágazástól a készülékekig maximum 375 Pa nyomás használható el. Lakóházak esetén a mérő ellenállását (70 Pa), az utcai bekötés alaki ellenállásait (40 Pa) és a fogyasztói vezeték ellenállását (50 Pa) levonva marad 215 Pa. Ezt a nyomást a bekötő- és az alapvezetéken lehet elhasználni. A felszálló-vezetéken a gáz felhajtóereje és a vezeték ellenállása kiegyenlítik egymást, így azzal nem kell számolni.
> A fajlagos súrlódási veszteséget picivel másképpen kapjuk meg, mint a vízellátásnál, vagy fűtésnél, mert itt kevesebb az alaki veszteség (az előzetes levonások miatt).
> [Pa/m],

> A 0,8-as szorzó azt jelenti, hogy az összes elhasználható veszteségből kb. 80% a súrlódási veszteség.
> Városi gáznál (ami már csak nagyon kevés helyen fordul elő) ugyanezen számítás alapján 1105 Pa az összes elhasználható nyomás a bekötéstől számítva (a maximális érték 1320 Pa lehet). A fogyasztókészülék nyomásigénye 850 Pa, így a vezetéken elhasználható összes nyomás 255 Pa. Lakóépületnél az előzőhöz hasonlóan kiszámítva, az alap- és bekötő-vezetéken elhasználható maximális nyomás 95 Pa.
> PB gáznál abból kell kiindulni, hogy a készülék előtt legalább 3000 Pa nyomást kell biztosítani.
> 3.4.3. Gázvezeték méretezése táblázatok és nomogramok segítségével
> Az alaki- és a súrlódási veszteség meghatározása azonos az előzőekben megismertekkel, így azt már nem részletezzük.
> Mivel városi gáz már ritkán fordul elő, így a méretezését azért mutatjuk, mert a biogáz nagyjából hasonló paraméterekkel rendelkezik (ami egyre inkább előtérbe kerül), s a nomogramok és táblázatok ahhoz is használhatók. A méretezési nomogram a 3.32. ábrán látható.
> Földgázt szállító vezetékhálózat méretezéséhez használható a 3.33. ábra, PB gázhoz pedig a 3.34. ábra.
> Az alaki veszteség meghatározásához használható a 3.35. ábra (városi gáz), 3.36. ábra (földgáz) és 3.37. ábra (PB gáz).
> [kép]

> 3.32. ábra
> Méretezési nomogram városi gázhoz
> [kép]

> 3.33. ábra
> Méretezési nomogram földgázhoz
> [kép]

> 3.34. ábra
> Méretezési nomogram PB gázhoz
> [kép]

> 3.35. ábra
> Alaki ellenállás meghatározása városi gázra
> [kép]

> 3.36. ábra
> Alaki ellenállás meghatározása földgázra
> [kép]

> 3.37. ábra
> Alaki ellenállás meghatározása PB gázra
> Természetesen ugyanezeket az adatokat táblázatból is kivehetjük (3.24., 3.25., 3.27. és 3.28. táblázatok)

> 3.24. táblázat
> Méretezési táblázat városi gázhoz

> 3.24. táblázat folytatása
> Méretezési táblázat városi gázhoz

> 3.25. táblázat
> Méretezési táblázat földgázhoz

> 3.25. táblázat folytatása
> Méretezési táblázat földgázhoz

> 3.26. táblázat
> Méretezési táblázat PB gázhoz (30 mbar)

> 3.26. táblázat folytatása
> Méretezési táblázat PB gázhoz (30 mbar)

> 3.27. táblázat
> Méretezési táblázat PB gázhoz (50 mbar)
> Az alaki ellenállások meghatározása egyszerűsíthető az egyenértékű csőhosszak felhasználásával (3.28. táblázat).

> 3.28. táblázat
> Egyenértékű csőhosszak gázvezeték alaki ellenállásokhoz
> A vezetékes gázellátásnál használatos készülékek fogyasztási adatai nagyon sok irodalomban megtalálhatók, de a PB gázosoké nem, ezért közöljük azokat (3.29. táblázat).

> 3.29. táblázat
> PB gázkészülékek fogyasztásai

> [Tervezés 3.5.]