## #

10BASE2, 10BASE5, 10BASE-T, 100BASE-T
eltérő kábelezési módok Ethernet hálózatokban; az egyes típusok az átviteli sebességben, a hálózati topológiában és a kábel maximális hosszában különböznek
Ethernet
3270 emulation
IBM nagyszámítógépek 3270-es, teljes képernyős terminálját utánzó kommunikációs program
full screen teletype terminal terminal emulation
802.x
az IEEE szabványok egyik csoportja, mely különböző LAN protokollokat ír le
LAN
@ ("at")
e-mail címekben a felhasználói azonosító és a postafiókot szolgáltató gép neve közötti jel; magyarul: "kukac"
e-mail mailbox username