### külszíni lignitfejtés
Külszíni bányászat esetén a széntelepet a felszíni takaróréteg eltávolításával teszik hozzáférhetővé. A több emelet magas, óránként több mint ezer köbméter meddőt, szenet kitermelni képes kotrógépekhez különféle rakodó- és szállítógépek kapcsolódnak. (A bányászatban az ásványok kibányászása közben kitermelt, de nem hasznosított kőzetet vagy az éppen nem bányászott ásványt nevezik meddőnek.) EJ