# zenekari árok

a színpad és a nézőtér között elhelyezkedő, a zenekar elhelyezésére szolgáló helyiség. Kb. egyharmada az előszínpad alá nyúlik. Itt a kívánatos belmagasság min. 2,1 m. A színpadtechnika fejlődése lehetővé teszi a zenekari árokban olyan emelőpódiumok alkalmazását, amelyek a padozatot egyben vagy több részletben a színpadszintig fel tudják emelni. Ez különösen több tagozatú színháznál előnyös, mert az előszínpad változatos kihasználását teszi lehetővé.