#
Hajózási Szabályzat

## 10. melléklet - Robbanóanyagok

Robbanóanyagok, amelyek szállításakor a hajó a 3.15 és 3.22, illetőleg a 3.33 és 3.38 cikk által előírt jelzéseket köteles viselni a következők:

> 1. Robbanóanyagok és tárgyak, ha azok bruttó tömege az 5 kg-ot meghaladja.

> 2. Robbanóanyagokkal töltött tárgyak, ha azok bruttó tömege a 15 kg-ot meghaladja.

> Kézi lőfegyverek töltényhüvelyei lövedékkel és a töltények, ha azok bruttó tömege a 100 kg-ot meghaladja.

> > 3. Gyújtótöltetek, tűzijátékszerek és hasonló rakományok, a biztonsági gyufák kivételével, ha azok bruttó tömege a 15 kg-ot meghaladja.

> Lassú égésű gyújtózsinórok, ha azok bruttó tömege a 100 kg-ot meghaladja.

> 4. Az 1., 2. és 3. pontban felsorolt rakományok különféle módon kombinálva, ha

> > p1 P1 + p2 P2 + … + pn Pn

> ahol

> > p1,p2,…,pn-az egyes rakományok bruttó tömege és

> > P1,P2,…, Pn-az 1., 2. és 3. pontban foglalt egyes bruttó tömegek.

> 5. Folyékony vagy nyomás alatt oldott ammónia, ha azt tartályhajóban (ömlesztve) szállítják.

Forrás: Hajózási Felügyelet

Hajózási Szabályzat - Tippek vízitúrázóknak - Umann Kornél