#
Hajózási Szabályzat

## 18. melléklet - "A" osztályú vitorlás kishajóra vonatkozó rendelkezések

1. Az "A" osztályú vitorlás kishajó stabilitásának 35°-os dőlésig növekednie kell. A jelzett dőlésig nem következhet be a hajó elárasztása.

2. A szokásos egytestűtől eltérő vitorlás kishajót - a kialakítás sajátosságait figyelembe véve - az 1. pontban említettel egyenértékű követelmények alkalmazásával az illetékes hajózási hatóság minősíti.

Forrás: Hajózási Felügyelet

Hajózási Szabályzat - Tippek vízitúrázóknak - Umann Kornél