hacker
olyan technofil ember, aki a szoftverek és a hardver eszközök működésének minél alaposabb megismerését, teljesítményük maximális kihasználását, a számítógépes és telekommunikációs rendszerek gyenge pontjainak felderítését, és nehéz programozási feladatok megoldását élvezi; tevékenysége célja nem a (szándékos) károkozás, szemben a crackerrel
CERT cracker cyberpunk warez site
half-duplex
a modemes kommunikációnak az az üzemmódja, amikor egyszerre csak egy irányban folyik adatátvitel; mindkét modem felváltva adja és veszi a jeleket
full-duplex modem
HAM radio
rádióamatőrök hálózata, mely több ponton kapcsolódik a számítógépes hálózatokhoz is
handle
BBS-eken, MUD-okban, IRC-nél, vagy más online rendszernél használt álnév, a felhasználó valódi neve helyett
BBS IRC MUD nickname
handshake
a telefonhálózaton való kommunikáció kezdeténél lezajló folyamat, amikor a két modem "kezet fog", vagyis megegyezik abban, hogy milyen módon fogják az adatokat egymásnak elküldeni
dial-up modem
hang up
a telefonos (modemes) kommunikáció végén a vonal lebontása; a kommunikációs programokban rendszerint külön menüpont vagy parancs van erre a célra
logout/logoff modem
Hayes-compatible
a Hayes Microcomputer Products cég által kifejlesztett parancsnyelv modemek vezérlésére, mely időközben egyfajta "ipari szabvánnyá" vált; a Hayes-kompatibilis modemek és kommunikációs szoftverek ismerik az "AT" kezdetű parancsokat
modem pulse dialing touch-tone dialing
HBONE (Hungarian Backbone)
az NIIF által a kilencvenes évek első felében létrehozott non-profit (oktatási és kutatási célú) IP-alapú gerinchálózat, az első magyarországi Internet hálózat; már tervezés alatt van a HBONE2, az Internet2 hazai megvalósítása is
backbone HUNGARNET NIIFNIP
header
elektronikus levelek (vagy más szöveges állományok) fejléce, mely a file szerzőjére, témájára, keletkezési dátumára, formátumára stb., és beérkező levél esetén a továbbítási útvonalára vonatkozó információkat tartalmaz; az Interneten a 822-es RFC által leírt szabvány szerint történik a levelek fejlécének ("borítékjának") elkészítése
RFCSMTPsubject
help desk
nagyobb információs központok vagy számítástechnikai cégek által fenntartott segélyszolgálat, ahol az ügyfelek telefonon vagy e-mail útján közvetlen segítséget kaphatnak
NIC
HEPnet (High Energy Physics Network)
DECnet alapú világhálózat, melyet a nagyenergiájú fizikával foglalkozó kutatóintézetek összekötésére hoztak létre még az Internet elterjedése előtt
CERNDECnet
hit
számítógépes adatbázisoknál egy keresőkérdésre kapott találatok száma; másik értelemben: egy Web-site valamelyik állományának (oldalának) letöltésére vonatkozó kérés; egy meghatározott időtartam alatt elért "találatok" száma alkalmas az illető site látogatottságának mérésére; különösen a kezdőlap (homepage) forgalmát szokás számolni
relevance rankingsearch enginesetsite
HIX (Hollósi Information eXchange)
még az Internet hazai megjelenése előtt, az USA-ban indított levelező- és hírcsoportok, eredetileg elsősorban a külföldön élő magyarok számára
discussion groupmailing list news SIG
home banking
telefonon vagy számítógépes hálózaton keresztül távolról, akár otthonról is elérhető banki szolgáltatások (pl. számlakezelés) összefoglaló neve
e-business information society
homepage
egy Web-site kezdőlapja, vagyis az az oldal, ami a nyitó képernyőt és (rendszerint) a további állományokra utaló mutatókat: a "tartalomjegyzéket" tartalmazza; kisebb cégek vagy magánemberek esetében gyakran egyedül a homepage jelenti az egész Web-szolgáltatást; magyarul: "honlap", "címoldal", "Web-lap" stb.
Web-page Web-site WWW
Horizon
amerikai eredetű integrált könyvtári rendszer és online katalógus; a megvalósítás alatt levő magyarországi osztott könyvtári katalógus (MOKKA) alapját képező szoftver
OPAC
host
számítógépes hálózaton levő "gazdagép", amely valamilyen szolgáltatást is nyújt (pl. postafiókokat üzemeltet, Web-oldalakat tárol, anonim FTP archívumot tart fenn)
IP address node site
HotJava
a Sun cég által kifejlesztett, Java-alapú Web-böngésző
browser Java network computer WWW
hotlist
elsősorban Web-kliensekben található funkció a gyakran használt információforrások URL címének tárolására és gyors előhívására
bookmark browser URL WWW
HTML (Hypertext Markup Language)
a World-Wide Webhez létrehozott leíró nyelv hipermédia dokumentumok készítéséhez; eredetileg az SGML egy erősen leegyszerűsített alkalmazása volt, melyet azóta folyamatosan továbbfejlesztenek; a HTML állományokban < > karakterek közé zárt szöveges címkék ("tag"-ek) jelzik a dokumentum szerkezetét, a színeket, a beágyazott képek helyét, a hiperlinkeket stb.
DHTML HTML editor SGML tag W3C Web-page WWW XML
HTML editor
HTML formátumú dokumentumok létrehozására alkalmas szövegszerkesztő; fejlettebb változatai azt is meg tudják mutatni, hogy hogyan fog kinézni az éppen szerkesztett oldal a Web-böngészőkben
authoring tool HTML WWW
HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
a Web-szerverek és -kliensek közötti kommunikáció szabályait leíró protokoll
client/server architecture protocol SSI SSL WWW
HUNGARNET
a HBONE felhasználóit (elsősorban felsőoktatási, tudományos és közgyűjteményi intézményeket) tömörítő egyesület
HBONEHUNINET MITE NIIF
HUNINET (Hungarian University Network)
1990-ben a Rektori Konferencia Nemzetközi Bizottsága kezdeményezésére alakult egyesület a magyarországi felsőoktatási számítógépes hálózat kialakítására és működtetésére
Elköb Projekt HUNGARNETNIIF
hybrid mail
e-mail üzeneteket más hálózatok levelezőrendszereibe, személyhívóra, faxra, telexre, vagy postai címre továbbító szolgáltatás
SMS
HYPER-G
a Graz University of Technology által kifejlesztett, de kevéssé elterjedt, a Webhez hasonló, ám annál "profibb" hipermédia rendszere; pl. a linkek nem a dokumentumokba vannak beágyazva, így azokat nem kell mindig módosítani és a hivatkozások oda-vissza is követhetők
hypermediaWWW
hypermedia
a hipertexthez hasonló elven felépülő, mutatókat ("link"-eket) tartalmazó multimédia alkalmazás, ahol a szövegen kívül a képi és akár a hang elemek is szolgálhatnak ugrópontként
hypertext link multimedia WWW
hypertext
olyan (számítógépes) szöveg, melynek egyes pontjairól mutatók vannak a szöveg más pontjaira vagy más szövegekre; a felhasználó ezeket a mutatókat követve tetszőleges sorrendben haladhat az olvasással
HTMLhypermedialink WWW