### Göpelmühle Häufigste Variante der Trockenmühlen, die mit riesigen hölzernen Speichenrädern angetrieben wurde. Dazu spannte man Zugtiere ein, die im Kreise gingen und so die Speichen bzw. das Rad in Bewegung setzten. Eine am Rand des Rades befindliche Zahnreihe übertrug die in Energie umgewandelte Rotationsbewegung auf die Arbeitsmaschinen, d.h. auf das Mahl- und Schälwerk. Es gab zwei Typen von Göpelmühlen. Bei der einfacheren Lösung saß das Rad näher zum Boden, so daß man es in einem niedrigeren zeltähnlichen Bau unterbringen konnte. Wenn das Antriebsrad weiter oben montiert war, mußte man Zugstangen daran anbringen, um das Einspannen zu erleichtern. IT